Эмулятор ПЭВМ «АГАТ» | Agat Emulator
| Персональная ЭВМ "Агат" |
Перенос данных
Возможности "центра спасения информации" по получению файл-образов с дискет 800 и 140 кб: Кроме связи PC c реальной АГАТ-7/9 по параллельному порту, используется и электронное устройство, условно называемое "Агат-EPP bridge". Это устройство (мост) может через параллельный порт PC со скоростью около 140 кб/с передавать данные между PC и периферийными контроллерами Агата. Основное назначение - быстрое и точное создание образов агатовских дискет. Мост позволяет читать дискеты как в DSK-формате (обычный образ диска), так и в EIM (raw-данные, в том числе с многократным чтением). Ручной анализ EIM-файлов позволяет справиться с защитой и восстановить сбойные блоки дискет, в том числе обнаруживать и исправлять довольно неприятную ошибку "двойных" секторов. Мост построен на базе контроллера ATmega16, работающего с частотой 14,3 МГц, Имеются программные средства, которые позволяют объединять образы одного и того же агатовского диска, снятые несколько раз (на разных дисководах, например) для минимизации ошибок. Для чтения 800кб дисков используются приводы TEAC FD 55, ИЗОТ ЕС 5323.01, Электроника МС 5311; для 140 кб дисков - ИЗОТ ЕС 5088.02 и SHUGART SA400. Конечная стадия обработки - конвертация в форматы .DSK и .NIB, понятные эмуляторам. Приветствуются любые диски (в т.ч. спецпрограммы для учреждений) от АГАТика, даже, если такие уже есть в коллекции. А также, книги, брошюры, статьи и нестандартное железо. Оплата почтовой пересылки из любого места, при необходимости отправка обратно владельцу. Возможность личной встречи в г.Москва и МО. Огромное СПАСИБО людям, уже передавшим свои коллекции дисков и другие субстанции, связанные с Агатом: Самарцев Николай Анатольевич - организатор/учредитель НИМП "ЮСН" Серков Сергей Владимирович - автор BASIC MASTER'95 И многим-многим другим. Игорь
|  |  | Project Web Hosted by |  | Copyright © Одинцов О.А.