AddressingMode_e
		  AM_IMPLIED
		, AM_1    //    Invalid 1 Byte
		, AM_2    //    Invalid 2 Bytes
		, AM_3    //    Invalid 3 Bytes
		, AM_M    //  4 #Immediate
		, AM_A    //  5 $Absolute
		, AM_Z    //  6 Zeropage
		, AM_AX   //  7 Absolute, X
		, AM_AY   //  8 Absolute, Y
		, AM_ZX   //  9 Zeropage, X
		, AM_ZY   // 10 Zeropage, Y
		, AM_R    // 11 Relative
		, AM_IZX  // 12 Indexed (Zeropage Indirect, X)
		, AM_IAX  // 13 Indexed (Absolute Indirect, X)
		, AM_NZY  // 14 Indirect (Zeropage) Indexed, Y
		, AM_NZ   // 15 Indirect (Zeropage)
		, AM_NA   // 16 Indirect (Absolute) i.e. JMP


0:34 12 00 00 AA 99
D0:16 03
1234:56 78 9A
R X D0
R Y 2

// ( 4) AM_M   || #Immediate
300:A9 55      // LDA #$55

// ( 5) AM_A   || $Absolute
302:4C 89 67   // JMP $6789
305:AD 01 00   // LDA $0001 = 12

// ( 6) AM_Z   || Zeropage
308:A5 00      // LDA $00 = #34

// ( 7) AM_AX  || Absolute, X
30A:DE 00 00   // DEC $0000,X $D0=FF

// ( 8) AM_AY  || Absolute, Y
30D:BE 02 00   // LDX $0002,Y

// ( 9) AM_ZX  || Zeropage, X
310:B4 35      // LDY $30,X

// (10) AM_ZY  || Zeropage, Y
312:B6 00       // LDX $00,Y $02=0

// (11) AM_R   || Relative
314:D0 02

// (12) AM_IZX || Indexed (Zeropage Indirect, X)
316:A1 00      // LDA ($00,X)

// (13) AM_IAX || Indexed (Absolute Indirect, X)
318: 7C 00 00  // JMP ($0000,X)

// (14) AM_NZY ||
31B:B1 00      // LDA ($00),Y

// (15) NZ     ||
31D:B2 00      // LDA ($00)

// (16) AM_NA  || Indirect (Absolute)
31F:6C 02 00 // JMP ($0002) = ($0000) -> 1234





Data Disasembly ...

Test Case:
U D001
DW BAS D000:D0BF 


Debugger_Assembler.
	int  _6502_GetOpmodeOpbyte ( const int iAddress, int & iOpmode_, int & nOpbyte_ )
Debugger_Display.
	WORD DrawDisassemblyLine ( int iLine, const WORD nBaseAddress )
		int GetDisassemblyLine ( WORD nBaseAddress, DisasmLine_t & line_ )
Debugger_DisassemblerData
			void Disassembly_GetData ( WORD nBaseAddress, const DisasmData_t *pData, DisasmLine_t & line_ )

			
	FormatOpcodeBytes( nBaseAddress, line_ );

	//pMnemonic = g_aOpcodes[ iOpcode ].sMnemonic;
	line_.iNopcode = pData->iDirective;
	strcpy( line_.sMnemonic, g_aAssemblerDirectives[ line_.iNopcode ].m_pMnemonic );

	FormatNopcodeBytes( nBaseAddress, line_ );

bool _6502_GetTargets ( WORD nAddress, int *pTargetPartial_, int *pTargetPointer_, int * pTargetBytes_, bool bIgnoreJSRJMP, bool bIgnoreBranch )


	
	
	
WORD DrawDisassemblyLine ( int iLine, const WORD nBaseAddress )
	// Instruction / Mnemonic
		linerect.left = (int) aTabs[ TS_INSTRUCTION ];

		if (! bCursorLine)
			DebuggerSetColorFG( DebuggerGetColor( iForeground ) );

		if( pData ) // Assembler Data Directive / Data Disassembler
		{
//			pMnemonic = g_aAssemblerDirectives[ line.iNopcode ].sMnemonic;
			if (! bCursorLine) 
				DebuggerSetColorFG( DebuggerGetColor( FG_DISASM_DIRECTIVE ) ); // ZZZ TODO: FIXME:
			pMnemonic = line.sMnemonic;
		}
		else
		{
			pMnemonic = g_aOpcodes[ iOpcode ].sMnemonic;
		}
